iVMS-4500 Súgó

# iVMS-4500 Help

1. Inscription logicielle et login
2. Prévisualisation
3. Management du système
4. Favorie
5. Configuration de canal
6. Config Locale
7. Config du compte
8. Image

# 1. L'inscription logiciel et Login

Utilisateur a besoin de s'inscrire en tant qu'admin si cette application est lancée pour la première fois, entrer le nom et mot de passe dans l'interface, cliquer sur 'S'inscrire' pour compléter.
Si ce n'est pas la première fois, le nom utilisateur dernier fois login apparaît comme en défaut, avant s'inscrire, vous activez 'garder' pour sauvegarder le mot de passe.

iVMS-4500 Help

# 2. Prévisualisation

Entrer en vue en directe prévisualisation par cliquer sur 'prévisualisation' dans menu principal, il y a un mode 4-coupure endéfaut.
Au bas d'écran vous pouvez trouver les touches fonctions:
La définition de touches depuis gauche à droit sont dans la sequence de'Arrêt', 'Tout arrêt', 'Capture', 'Contrôle PTZ'. Touche 'Arrêt' est pour arrêter la vidéo, 'Tout arrêt' est pour arrêter toutes caméras, 'Capture' est pour image capturée dans prévisualisation. 'Contrôle PTZ' est pour activer ou désactiver ptz. le pan et tilt touches se trouvent dans l'interface prévisualisation:
cliquer touche 'presets' vous pouvez faire appel à la face presets management; cliquer sur 'bright' vous pouvez faire appel à la face management bright;
Balayage peut mener up, down, left, right; Pincr gesture peut mener zoom in, zoom out.
Rotate iphone à paysage, image commutation automatique aller à écran pleine, toucher l'écran pour faire apparaître ou disapparaître le barre d'outil

iVMS-4500 Help

# 3. Management du système

Après login réussi, la liste système est en défaut vide. Donc vous devez ajouter le système, encore toutes opérations telles que la prévisualisation, configuration et management du système peut activer.
Clicquer sur 'Système' en menu principal pour entrer l'interface du management système, cliquer 'Ajouter' pour aller l'interface nouvel système ajoute. choisir soit 'IP' ou 'DDNS' mode d'enregistrer pour entrer dans système, ce nouveau système ajout est dans l'interface après revient.
Choisir un système dans la liste, cliquer sur pour modifier l'info du système.
vous pouvez faire balayage en système, ensuite popup "Delete", cliquer le pour y supprimer.

iVMS-4500 Help

# 4. Favorie

Favorie est une fonction qui regrouper des caméras et faciliter la prévisualisation quand concern quelque caméra seulement.
Cliquer et naviguer sur 'Favorie'->'Ajout' aller l'interface favorie. Cliquer le système pour trouver la liste des caméras. vous pouvez y ajouter par choisir le en cliquant sur la touche 'Confirm'.

iVMS-4500 Help

# 5. Config du canal

Cliquer 'Config du Canal' dans menu principal pour entrer dans l'interface du canal configuration, tous système ajout sont dans la liste.
Choisir la caméra à configurer, après login réussi, entrer l'interface configuration des paramètres, il permet de régler le type du flux, résolution, bit rate et vitesse d'image, après finir finish the rajustement des parameters, cliquer sur 'Sauvegarder' pour faire parvenu le réglage.
Le type paramèters peut être 'Personnaliser' ou 'Généralité', Si sélectionner 'Personnaliser', tous paramètres peuvent être configuré, ou les paramètres du canal ne peuvent plus rajustés.

iVMS-4500 Help

# 6.Config Local

Vous pouvez entrer l'interface configuration par cliquer sur 'LocalConfig' dans menu principal, en option PTZ, vous rajustez la vitesse en terms pan et tilt direction, sept étapes tout ensemble.

iVMS-4500 Help

# 7. Config du compte

En 'Config du compte' menu secondaire, permet vous de modifier le mot de passe. Entrée ancient mot de passe, nouveau mot de passe et confirmer le pour terminer la modification.

iVMS-4500 Help

# 8. image

Trouver image snapshoted, Veuillez entrer application"Image".

iVMS-4500 Help

#