# iVMS-4500帮助

1. 软件注册与登录
2. 实时监控
3. 设备管理
4. 收藏夹
5. 通道配置
6. 本地配置
7. 密码修改
8. 图像管理

# 1. 软件注册与登录

软件首次运行需要注册一个超级用户名和密码，输入自定义的用户名和密码后，点击“创建用户”完成用户添加并登录软件。
若软件非首次运行，下次登录的时候会保存上次登录的用户名信息。 输入密码后，点击“登录”进入软件主菜单界面。 若选中“自动登录”，软件将保存用户密码信息，下次无需登录直接进入主界面。

iVMS-4500帮助目录

# 2. 实时监控

主菜单界面点击实时监控按钮进入实时监控界面，默认显示4画面分割模式。 在实时监控界面最下方，有如下一排功能按钮，从左至右分别为：
"停止所选窗口预览按钮"、"添加书签收藏按钮"、"图像质量调节按钮"、"图片抓拍按钮"、 "云台控制开关按钮" 。
"停止所选窗口预览按钮"执行停止所选窗口的实时预览功能；
"添加书签收藏按钮"执行将目前预览的四路图像添加到书签收藏；
"图像质量调节按钮"可对正在预览的图像的质量进行调节，分为低／中／高三档；
"图片抓拍按钮"执行截取正在播放视频画面，图片保存在手机“相机胶卷”中；
"云台控制开关按钮"，开启和关闭云台功能按钮。
在播放器界面中会出现如下一组功能按键，从左至右依次为：“预置点”、“亮度调节”
点击预置点按键调出预置点调用与设置面板；点击亮度调节调出亮度调节面板；
其中云台转动方向键显示在播放视频显示界面上，滑动手势可以控制云台上下左右转动。 捏合操作，可以控制云境缩放。
转动手机到横屏状态，图像会自动切换到全屏状态，轻击屏幕可以隐藏或显示全屏工具栏。

iVMS-4500帮助目录

# 3. 设备管理

软件登录后，默认设备列表为空，首先需要添加设备，完成设备的添加后，即可进行预览、配置等操作， 也可进行设备信息的修改和删除等操作。
主菜单界面点击设备管理按钮进入设备管理界面，选择“添加”可进入设备的添加界面。 添加设备可选普通IP和普通域名2种注册模式。设备添加完成后，返回设备列表显示界面。
设备管理界面，点击进入详细信息界面，点击“编辑”可修改设备的配置参数。
设备管理界面，轻扫设备，会弹出"删除"按钮，点击即可删除设备。

#### 返回

iVMS-4500帮助目录

# 4. 收藏夹

收藏夹是管理通道收藏和书签收藏。
在通道标签页，可对添加的通道收藏进行删除，也可点击“添加”添加通道收藏。
在书签标签页，可以对已经添加的书签进行删除操作（滑动手势）。书签的添加是在预览界面完成的。

iVMS-4500帮助目录

# 5. 通道配置

主菜单界面点击通道配置按钮进入通道配置界面，默认显示已添加的设备列表。
选中需要进行配置的通道，登录成功后，可远程设置该通道的码流、分辨率、位率和帧率等参数， 设置完成后，点击“保存”保存设置。
参数类型可选择“自定义”和“手机推荐参数”。若选择“自定义”，可根据实际情况手动设置设备的通道参数； 若选择“手机推荐参数”，则不可手动设置通道参数，按照软件默认推荐参数进行设置。

iVMS-4500帮助目录

# 6. 本地配置

本地配置可调节云台控制步长大小，该步长值为云台转动的速度，目前有7个级别可调节。 自动登录控制软件是否进行自动登录。

iVMS-4500帮助目录

# 7. 密码修改

主菜单界面点击密码修改按钮进入密码修改界面，可对软件初始注册时的密码进行修改操作。 输入原密码，新设置的密码，并确认新密码后，点击“确定”即可完成密码的修改操作。

iVMS-4500帮助目录

# 8. 图像管理

查看抓拍的图片，需要退出应用程序，进入手机自带的“照片”程序查看。

iVMS-4500帮助目录

#