# iVMS-4500 Help

1. Software-Registrierung und Login
2. Liveansicht
3. Rekorderverwaltung
4. Favoriten
5. Kameraeinstellungen
6. Lokale Einstellungen
7. Konto Einstellungen
8. Fotos

# 1. Software-Registrierung und Login

Wenn diese Applikation das erste Mal aufgerufen wird, so muss der Benutzer ein Administratorkonto anlegen. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für das Administratorkonto in das Formular ein und klicken Sie "Registrieren" um die Registrierung abzuschließen.
Wenn Sie bereits registriert sind, verwenden Sie den Benutzernamen der letzten Sitzung. Bevor Sie sich einloggen klicken Sie "Merken", um Ihr Passwort für zukünftige Sitzungen zu speichern.

iVMS-4500 Help

# 2. Liveansicht

Um die Liveansicht auzurufen, klicken Sie im Hauptmenü die Schaltfläche "Liveansicht". Als Voreinstellung finden Sie eine 4-fach Ansicht vor. Im unteren Teil des Bildschirms finden Sie die Funktionstasten.
Die Definition der Tasten von links nach rechts sind folgende:
Stopp, Alle stoppen, Momentaufnahme, PTZ-Steuerung Stopp: Stoppt die Wiedergabe der ausgewählten Kamera Alle stoppen: Stoppt die Wiedergabe aller Kameras Momentaufnahme: Erzeugt eine Momentaufnahme der aktuellen Liveansicht PTZ-Steuerung: Diese Taste ermöglicht es Ihnen die PTZ-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Die Schwenk-/Neige-Kontrolltasten sind in der Liveansichtsmaske verfügbar.
Klicken Sie "Presets", um die Presets Maske aufzurufen.
Um Einstellungen an der Helligkeit vorzunehmen, wählen Sie "Helligkeit". Mit schnellen Fingerbewegungen können Sie nach oben, unten, rechts und links navigieren. Mit langsamen Fingerbewegungen können Sie ein- bzw. auszoomen. Um in den Vollbildmodus zu wechseln, drehen Sie das iPhone in die waagrechte Lage. Berühren Sie das Display, um die Bedienelemente einzublenden.

iVMS-4500 Help

# 3. Rekorderverwaltung

Nach erfolgreichem Login ist die Rekorderliste standardmäßig leer. Sie müssen zuerst einen Rekorder hinzufügen, damit die Funktionen wie Liveansicht, Verwaltung und Geräteeinstellungen zur Verfügung stehen.
Klicken Sie auf das Rekorder-Symbol im Hauptmenü, um die Geräteverwaltung aufzurufen. Klicken Sie "Hinzufügen" um die Maske für das Hinzufügen von Rekordern aufzurufen. Für die Registrierung haben Sie die Wahl zwischen "IP", DNS Namen oder "DDNS", um sich mit einem Gerät zu verbinden. Den hinzugefügten Rekorder finden Sie nun unter Geräteverwaltung.
Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus und klicken Sie um die Geräteinformationen zu ändern.

iVMS-4500 Help

# 4. Favoriten

Favoriten bietet Ihnen die Funktion um die eingebundenen Kameras zu gruppieren und die Liveansicht zu vereinfachen, wenn nur bestimmte Kameras verwendet werden sollen.
Klicken Sie im Hauptmenü "Favoriten" und "Hinzufügen", um die Maske aufzurufen. Klicken Sie auf einen Rekorder, um die Kameraliste auszuklappen. Sie können eine beliebige Kamera durch auswählen und anschließendes klicken von "Bestätigen" zu ihren Favoriten hinzufügen.

iVMS-4500 Help

# 5. Kamera-Einstellungen

Klicken Sie Im Hauptmenü auf Kamera-Einstellungen, um die Maske für die Kamerakonfiguration aufzurufen. Alle bereits hinzugefügten Geräte sind hier aufgelistet.
Wählen Sie eine Kamera aus, bei der Einstellungen vorgenommen werden sollen. Nach dem erfolgreichen Login durch Eingabe der Parameter in die Konfigurationsmaske können Sie den Streaming-Typ, die Auflösung, die Bitrate und die Bildrate einstellen. Nach dem Beenden der Parametereinstellungen klicken Sie "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.
Sie können zwischen den Parametertypen "Benutzerdefiniert" und "Allgemein" wählen. Wählen Sie "Benutzerdefiniert", um die Parameter zu verändern, andernfalls können keine Einstellungen vorgenommen werden.

iVMS-4500 Help

# 6. Lokale Einstellungen

Um die Maske für Lokale Einstellungen aufzurufen, klicken Sie im Hauptmenü "Lokale Einstellungen". Im PTZ-Modus können Sie den Schieberregler per Berührung verschieben, um die Schwenk/Neige-Geschwindigkeit einzustellen. Es stehen 7 Stufen zur Auswahl.

iVMS-4500 Help

# 7. Konto Einstellungen

Im Untermenü "Konto Einstellungen" kann das aktuelle Passwort geändert werden. Geben Sie das alte Passwort und das neue Passwort ein. Geben Sie das neue Passwort erneut zur Bestätigung ein, um die Änderung abzuschließen.

iVMS-4500 Help

# 8. Fotos

Um aufgenommene Momentaufnahmen zu suchen, wählen Sie bitte die Anwendung "Fotos" aus.

iVMS-4500 Help

#