# i-NVMplus Help

1. Registrazione e Login
2. Anteprima Video
3. Gestione Dispositivo
4. Preferiti
5. Configurazione Canale
6. Configurazione Locale
7. Impostazione Account
8. Immagini

# 1. Registrazione e Login

L’utente si dovrebbe registrare come amministratore se questa applicazione è utilizzata per la prima volta. Inserire nome utente e password nell’interfaccia di registrazione e poi cliccare su “Register” per completare la registrazione utente.
Se non è la prima volta che l’applicazione è lanciata, di default sarà utilizzato il nome utente utilizzato l’ultima volta. Prima di entrare è possibile anche abilitare “l’Auto Login” per ignorare il processo di accesso al Software.

i-NVMplus Help

# 2. Anteprima Video

Per poter visualizzare un Video in LIVE selezionare “Live Preview” nel Menù principale, di default lo schermo sarà suddiviso in 4 celle.
Nello schermo in basso si possono trovare i seguenti tasti selezionabili:
Da sinistra a destra è possibile selezionare in sequenza ‘Stop’,’Bookmark’ , ‘Quality’,‘Capture’e ‘PTZ Cotrol’. Il Tasto ‘Stop’ è utilizzato per fermare la riproduzione della camera selezionata, ‘Bookmark’ è utilizzato per inserire tra i preferiti le telecamere che son riprodotte in LIVE in quel momento, ‘Quality’ è utilizzato per regolare la qualità di immagine, ‘Capture’ per salvare immagini durante l’Anteprima Video e ‘PTZ Control’ è utilizzato per abilitare o disabilitare la funzione PTZ. I comandi orizzontali e verticali dell’interfaccia PTZ sono visualizzati nell’interfaccia dell’Anteprima Video:
Selezionando ‘presets’sarà visualizzato il pannello per la gestione dei preset, selezionando ‘bright’ sarà visualizzato il pannello per la gestione dei colori.
Toccando e trascinando sullo schermo è possibile gestire i controlli direzionali su, giù,sinistra, destra dell’interfaccia PTZ; Pizzicando lo schermo è possibile effettuare lo zoom dell’immagine avvicinandosi o allontanandosi sempre in modalità PTZ.
Ruotando l’iphone in orizzontale, l’immagine sarà visualizzata automaticamente a schermo intero, invece toccando lo schermo è possibile mostrare o nascondere la toolbar.

i-NVMplus Help

# 3. Gestione Dispositivo

Dopo aver effettuato l’accesso, la lista dei dispositivi risulta vuota. Per prima cosa è necessario aggiungere un dispositivo, e poi tutte le operazioni come Anteprima, Configurazione e Gestione dispositivo saranno disponibili.
Selezionare l’icona ‘Devices’ nel Menu principale per entrare nell’interfaccia della gestione dei dispositivi. Selezionare ‘Add’ per aggiungere un nuovo dispositivo. E’ possibile selezionare come Dominio sia ‘IP’ che ‘DDNS’per completare la registrazione del dispositivo; dopodichè il nuovo dispositivo aggiunto sarà visualizzato nell’interfaccia di gestione del dispositivo, dopo aver salvato la configurazione.
Selezionare un dispositivo creato e presente nella lista. Selezionare per modificare le informazioni del dispositivo.
Toccando su schermo il nome del dispositivo creato, è possibile cancellare il dispositivo stesso.

i-NVMplus Help

# 4. Preferiti

Preferiti è una funzione che gestisce i canali inserendoli tra i preferiti. Tale funzione rende più rapida l’anteprima video per ciò che riguarda le telecamere scelte tra i preferiti.
Selezionare ‘Canali->Add’e cliccare sul dispositivo per estendere la lista delle telecamere. A questo punto è possibile aggiungere alcune delle telecamere tra i preferiti selezionando la telecamera e cliccando su ‘Confirm’per confermare l’operazione. Cliccando e andando su ‘Bookmarks’, è possibile cancellare dai preferiti le telecamere in questione toccando lo schermo.

i-NVMplus Help

# 5. Configurazione Canale

Selezionare l’icona ‘Channel Config’sul Menu Principale per entrare nell’interfaccia di configurazione dei canali, tutti i dispositivi aggiunti sono elencati.
Selezionare la Telecamere che deve essere configurata, dopo aver effettuato l’accesso, e dopo essere entrato nell’interfaccia di configurazione dei parametri, è possibile configurare il tipo di stream, risoluzione, bit rate e frame rate; dopo aver terminato la configurazione dei parametri, cliccare su ‘Save’ per il salvataggio delle configurazioni.
I parametri possono essere di tipo ‘Customize’ o ‘ General’; se si seleziona ‘Customize’tutti i parametri del canale sono configurabili, se si seleziona ‘General’ i parametri del canale potrebbero non essere configurabili.

i-NVMplus Help

# 6. Configurazione Locale

E’ possibile entrare nell’interfaccia delle configurazioni locali selezionando l’icona‘Local Config’nel Menu principale. Per quanto riguarda la configurazione della PTZ, è possibile trascinare il relativo tasto per regolare la velocità della PTZ per ciò che riguarda i movimenti orizzontali e verticali. Ci sono 7 livelli di configurazione locale complessivamente.

i-NVMplus Help

# 7. Impostazione Account

Nel sottomenù ‘Account Setting’ è possibile modificare l’attuale password. Inserire la vecchia password, la nuova password e confermare la nuova password per completare le modifiche.

i-NVMplus Help

# 8. Immagini

E’ possibile recuperare e aprire le immagini salvate, selezionando l’applicazione“Photos”.

i-NVMplus Help

#