# iVMS-4500 Súgó

1. Felhasználó hozzáadása, bejelentkezés
2. Megfigyelés Mód
3. Eszközök Kezelése
4. Kedvencek
5. Csatornák Konfigurálása
6. Helyi Konfigurálás
7. Fiókbeállítások
8. Pillanatképek

# 1. Felhasználó hozzáadása, bejelentkezés

Az alkalmazás első használatakor a felhasználónak létre kell hoznia egy rendszergazda fiókot: a regisztrálás felületen meg kell adni a felhasználó nevét és jelszavát, majd a befejezéshez a 'Felvesz' gombra kell kattintani.
Ha nem először indítja el az alkalmazást, a felhasználói név mezőben az utoljára bejelentkezett felhasználó neve fog megjelenni. Bejelentkezés előtt a 'Megjegyez' gombra kattintva a bejelentkezési jelszó is megőrzésre kerül.

iVMS-4500 Súgó

# 2. Megfigyelés Mód

Kapcsoljon megfigyelés módba a főmenüben a 'Megfigyelés' ikon kiválasztásával. Alapértelmezés szerint 4 mozaikképes formátumban jelennek meg a kameraképek.
A képernyő alján néhány funkciógomb található:
A gombok definíciója, sorrendben balról jobbra: 'Állj', 'Mind Állj', 'Pillanatkép', 'PTZ Vezérlés'. Használja az 'Állj' gombot a kiválasztott kamera lejátszásának megállítására. Használja a 'Mind Állj' gomb az összes kamera lejátszásának megállítására. Használja a 'Pillanatkép' gombot a megfigyelt pillanatkép fájlba mentésére. Használja a 'PTZ Vezérlés' gombot a PTZ funkció engedélyezéséhez ill. tiltásához. A PTZ gombok megfigyelés módban jelennek meg:
Kattintson a 'Pozíciók' gombra a Rögzített Pozíciók felület megjelenítéséhez; Kattintson a 'Fényerő' gombra a fényerő beállítás felület megjelenítéséhez;
Egyujjas mozdulattal mozgassa a kamerát fel, le, balra és jobbra; Kétujjas mozdulattal nagyítsa ill. kicsinyítse a képet.
Forgassa el fekvő pozícióba a telefont, ekkor a kép automatikusan teljes méretre nagyítódik ki. Érintse meg a képernyőt az eszközsáv megjelenítéséhez ill. elrejtéséhez.

iVMS-4500 Súgó

# 3. Eszközök Kezelése

Az első sikeres bejelentkezés után az eszközök listája üres. Először tehát hozzá kell adni egy eszközt a listához, csak ezután válnak elérhetővé olyan műveletek, mint a megfigyelés, konfigurálás és eszköz menedzsment.
Kattintson a főmenüben az 'Eszközök' ikonra az eszközlista megjelenítéséhez. Kattintson az 'Új' gombra egy új eszköz hozzáadásához. Az eszközhöz való kapcsolódás módjaként beállíthat fix ('IP') ill. DDNS szerver által adott ('DDNS') IP címet. A beállítás után az újonnan hozzáadott eszköz megjelenik az eszközlistában.
Válasszon ki egy eszközt a listából, kattintson a gombra az eszköz részletes információinak megjelenítéséhez.
Ujjának elhúzásával (swipe) megjelenik a "törlés" gomb, kattintson rá az eszköz törléséhez.

iVMS-4500 Súgó

# 4. Kedvencek

A Kedvencek funkció segítségével már létező kamerák csoportba rendezése végezhető el, mellyel egyszerűbbé tehető a gyakran megfigyelt kamerák képének megjelenítése.
Válassza ki a 'Kedvencek' ->'Új' ikonra a kedvencek felület megjelenítéséhez. Kattintson a kívánt eszközre annak kameralistájának megjelenítéséhez. Bármelyik kamerát kiválaszthatja és hozzáadhatja a kedvenceihez, majd nyomja meg a 'Megerős.' gombot.

iVMS-4500 Súgó

# 5. Csatornák Konfigurálása

A főmenüben kattintson a 'Csatorn.Konfig' ikonra a csatornák konfigurálását lehetővé tevő felület megjelenítéséhez. A listában megjelenik minden korábban hozzáadott eszköz.
Válassza ki a konfigurálandó kamerát, és sikeres bejelentkezés után adja meg a paramétereket a konfigurálás ablakban. Konfigurálható a stream típusa, felbontása, bitsebessége és képfrissítési sebessége. A paraméterek módosítása után kattintson a 'Ment' gombra a konfigurálás befejezéséhez.
Kétféle konfigurálási mód közül választhat: 'Testreszab' ill. 'Általános'. A 'Testreszab' mód kiválasztása után minden paraméter konfigurálható. 'Általános' módban csak néhány paraméter konfigurálható.

iVMS-4500 Súgó

# 6. Helyi Konfigurálás

A főmenüben a 'Helyi Konfig.' ikonra kattintva megjelenítheti a helyi konfigurálás felületet. A 'PTZ lépt.' pontban a csúszka húzásával állíthatja be a forgatás és döntés sebességét, összesen 7 lehetséges sebességre.

iVMS-4500 Súgó

# 7. Fiókbeállítások

A 'Fiók Beállítás' almenüben lehetősége van az aktuális jelszó megváltoztatására. Adja meg a régi jelszót és az új jelszót, és a módosítás befejezéséhez ismételje az új jelszót.

iVMS-4500 Súgó

# 8. Pillanatképek

Az elmentett pillanatképek megkereséséhez kérjük használja a "Photos" (Fotók) alkalmazást.

#### Vissza

iVMS-4500 Súgó

#