iVMS-4500 Help

# iVMS-4500 Ajuda

1. Registo e Login no Software
2. Visualização Live
3. Gestão de Equipamento
4. Favoritos
5. Configuração de Canal
6. Configuração Local
7. Definições de Conta
8. Imagem

# 1. Registo e Login no Software

O utilizador necessita de registar um administrador se a aplicação é usada pela primeira vez, insira o nome do utilizador e password no interface de registo, e click em “Registar” para completar o registo.
Se não for a primeira vez que a aplicação é utilizada, o nome do utilizador utilizado na última vez, será o nome de utilizador pré-definido, antes de efectuar o login, pode também activar o Lembrar para guardar a password também.

iVMS-4500 Ajuda

# 2. Visualização Live

Entre na interface de visualização clickando em “Visualização Live” no menu principal, por definição terá um quadro dividido em 4 imagens.
No fundo da página pode encontrar algumas funções tais como:
A definição dos botões estão, da esquerda para a direita, na sequência de “Parar”, “Parar Tudo”, “Captura”, “Controlo PTZ”. O Butão “Parar” é utilizado para parar a visualização da câmara seleccionada, “Parar Tudo” é utilizado para para a visualização de todas as câmaras, “Captura” é utilizado para capturar imagens em visualização live. “Controlo de PTZ” é utilizado para abilitar ou desabilitar o controlo de PTZ. O controlo de pan e tilt encontram-se no interface de visualização live.
Click em “Presets” para ter acesso ao painel de controlo de presets; O Butão “Brilho” fará aceder ao painel de controlo do Brilho da imagem.

iVMS-4500 Ajuda

# 3. Gestão de Equipamento

Após efectuar o login, a lista de equipamentos vem por defeito vazia. É necessário adicionar o equipamento para que todas as operações, tais como, visualização, configuração, e gestão de equipamentos fiquem disponíveis.
Click no icon “Equipamentos” no menu principal para adicionar interfaces de gestão de equipamentos, click em “Adicionar” para ir até o novo equipamento adicionado. Pode seleccionar o modo de registo por IP ou DDNS para ligar-se ao equipamento. O novo equipamento adicionado ficará disponível no interface de gestão do equipamento.
Seleccione o equipamento na lista , click para modificar a configuração do equipamento.
Pode apagar o equipamento da lista se deslizar em equipamento, abrir, e clickar em apagar equipamento.

iVMS-4500 Ajuda

# 4. Favoritos

A função “Favoritos” agrupa um conjunto de câmaras que facilita a visualização.
Click em “Favoritos”, “Adicionar” para entrar na interface de favoritos. Click no equipamento para surgir a lista de câmaras. Pode adicionar qualquer câmara para a selecção de favoritos e “Confirmar” a escolha.
Favorites is a function that manage the channels and bookmarks that makes the preview easier when only concern some specific cameras.

iVMS-4500 Ajuda

# 5. Configuração de Canal

Click no icon “Confi. De Canal” no menu principal para entrar em interface de configuração de canal, todos os equipamentos adicionados estão listados aqui.
Seleccione a câmara que precisa ser configurada, depois de efectuar o login, entre em parâmetros de configuração da interface. É possível configurar o tipo de stream, resolução, bit rate e frame rate. Para finalizar click em “Guardar”.
Para ajustar os parâmetros tem que colocar na opção “Custumizada”. A opção “Geral” não permite alterar alguns parâmetros.

iVMS-4500 Ajuda

# 6. Configuração Local

Pode entrar em configuração local clickando em “Config. Local” exposto no menu principal, no ponto PTZ, pode juntar o deslizador para ajustar a velocidade de pan e tilt. Existem sete passos possíveis.

iVMS-4500 Ajuda

# 7. Definições de Conta

Em “Definições de Conta”, é possível modificar a password actual. Introduza a password antiga, a password nova e a confirmação da nova password para completar a alteração.

iVMS-4500 Ajuda

# 8. Imagem

Para encontrar as imagens tiradas pelo botão “Snapshot”, entre na aplicação “Fotos”.

iVMS-4500 Ajuda

#