# iVMS-4500 Help

1. Registro e inicio de sesión
2. Visualización en vivo
3. Gestión de dispositivos
4. Favorites
5. Configuración de canal
6. Configuración local
7. Configuración de cuenta
8. Foto

# 1. Registro e inicio de sesión

El usuario necesita registrar un administrador la primera vez que usa la aplicación, introduzca el nombre de usuario y contraseña en la interfaz de registro y haga click en 'Registrar' para completar la registración.
Si no es la primera vez que usa la aplicación, el nombre de usuario que se registró la última vez será el usuario por defecto, antes de iniciar sesión, también puede habilitar la opción de 'Recordar' la contraseña del usuario.

iVMS-4500 Help

# 2. Visualización en vivo

Entre en la interfaz de visualización en vivo haciendo click en 'Visualización en vivo' en el menú principal, el modo por defecto es el cuadrante de 4 pantallas.
En la base de la pantalla existen botones de función:
La definición de izquierda a derecha en ésta secuencia son: 'Parar', 'Parar todos', 'Foto', 'Control PTZ'. El botón 'Parar' sirve para interrumpir la reproducción de la cámara seleccionada, 'Parar todos' para reproducción en todas las cámaras, 'Foto' realiza una captura de pantalla. 'Control PTZ' es usado para activar o desactivar los controles PTZ que están localizados en la interfaz de visualización en vivo.
Haga click en botón 'presets' para entrar en el panel de gestión de presets, click en 'brillo' para entrar en el panel de gestión de brillo.
Gestos de barrido pueden controlar arriba, abajo, izquierda, derecha; pellizque la pantalla para controlar el zoom. Gire el Iphone en posición horizontal, la imagen cambia a pantalla completa automáticamente, toque la pantalla para mostrar o esconder la barra de herramientas.

iVMS-4500 Help

# 3. Gestión de dispositivos

Una vez iniciado la sesión correctamente, el listado de dispositivos está vacía por defecto. Primero deberá añadir un dispostivo, entonces todas las operaciones como visualización, configuración y gestión de dispositivos estarán disponibles.
Haga click en icono de 'Dispositivos' en el menú principal para entrar en la interfaz de gestión de dispositivos, haga click en 'Añadir' para ir a la interfaz de adición de nuevos dispositivos. Puede seleccionar modo de registro 'IP' o 'DDNS' para iniciar sesión en el dispositivo, el nuevo dispositivo añadido aparecerá en la interfaz de gestión de dispositivos una vez haya vuelto a ella.
Seleccione un dispositivo en el listado, haga click para modificar la información del mismo.
Para eliminar un dispositivo, pellizque sobre ella, aparecerá la opción de eliminar dispositivo.

iVMS-4500 Help

# 4. Favoritos

Los Favoritos es una función que agrupa las cámaras existente y hace la visualización más fácil cuando concierne a unas cámaras específicas.
Haga click y navegue por 'Favoritos' > 'Añadir' para ir a la interfaz de favoritos. Haga click en dispositivos para desplegar el listado de cámaras, puede añadir cualquiera de las cámaras de la liste seleccionandolas y pulsando el botón de confirmación.

iVMS-4500 Help

# 5. Configuración de canal

Haga click en el icono de 'Configuración de Canal' en el menú principal para entrar en la interfaz de configuración de canales. Todos los dispositivos añadidos están listados aquí.
Seleccione la cámara que va a configurar, una vez iniciado sesión correctamente, introduzca los parámetros de configuración en la interfaz. Es posible modificar el tipo de stream, resolución, tasa de bits, velocidad de fotogramas, etc. Una vez finalizado el ajuste de parámetros, haga click en 'Guardar' para completar la configuración.
El tipo de parámetros puede ser 'Personalizado' o 'General', si selecciona el primero, todos los parámetros son configurables, si no, los parámetros de canal no son ajustables.

iVMS-4500 Help

# 6. Configuración Local

Puede entrar en interfaz de configuración local haciendo click en icono de 'Configuración Local' en el menú principal. En la opción de PTZ, puede arrastrar el cursor para ajustar la velocidad horizontal y vertical, se puede seleccionar entre 7 pasos.

iVMS-4500 Help

# 7. Configuración de cuenta

En el sub-menu 'Configuración de cuenta', puede modificar su contraseña actual. Introduzca la contraseña antigua, la nueva y confirme la contraseña nueva para completar la modificación.

iVMS-4500 Help

# 8. Foto

Para buscar las imágenes capturadas, inicie la aplicación de "Fotos".

iVMS-4500 Help

#